Veuillez trouver ci-dessous une proposition de texte de prescription pour notre ouvrant de façade ALULAM RPT, nous restons à votre entière disposition afin de vous accompagner au mieux dans votre projet.

**Texte de prescription ALULAM RPT**

L’ouvrant de façade sera de type ALULAM RPT de marque AIRSUN ou techniquement équivalent.

L’ALULAM RPT est un DENFC de façade à rupture de pont thermique (RPT) en aluminium extrudé à lames en panneau sandwich. Il est livré assembler et équipé de ses propres mécanismes de commande.



Composition :

* Type de commande :



* Teinte RAL au choix de l’architecte
* Remplissage :



* Type de pose :
* En tableau (avec profil en L)
* En tunnel (sans profil)
* En feuillure (Profil en U)

Dimensions : mm x mm (Hauteur)

Quantités :

SGO unitaire : m²

SUE unitaire : m²

* Options :
* Sécurité anti-pincement
* Contacts de position intégrés au moteur
* Laquage (teinte RAL au choix)
* Profil de recouvrement moteur caché
* Déport de l’axe du mécanisme : 1/3 ou 2/3
* Tubes antichute (pour les installations en garde-corps si l’espacement entre lames est > à 180 mm)

