*Veuillez trouver ci-dessous une proposition de texte de prescription pour notre exutoire double vantail PHOENIX CV 0,8. Nous restons à votre entière disposition afin de vous accompagner au mieux dans votre projet.*

**Texte de PHOENIX DUO**


Le DENFC sera de type PHOENIX CV 0,8 de marque AIRSUN ou techniquement équivalent, Le PHOENIX CV 0,8 est certifié CE et conforme à la norme Européenne EN 12101-2, permet de répondre aux fonctions de désenfumage naturel et d’aération de confort dans tous types d’établissements



Le PHOENIX CV 0,8 résiste à plus de 10 000 cycles d’ouverture et de fermeture tout en restant parfaitement étanche à l’eau de 0° à 90°

Composition :

* Aluminium extrudé
* Vérin pneumatique :
* Double effet P2
* Vérin électrique :
* Vérin électrique 24V CC 0,80A (certifié CE)
* Vérin électrique 230V Ca (uniquement pour l’aération)
* Remplissage des lames :



* Déclenchement automatique :
* F93 : thermofusible à 93°C
* FX : Sans thermofusible
* F68 : thermofusible à 68°C

Dimensions de trémies : (L) mm x (H) mm

Quantités : u

SGO unitaire : m² (L x H)

SUE unitaire : m²

