*Veuillez trouver ci-dessous une proposition de texte de prescription pour notre exutoire à lames SMOKEJET, nous restons à votre entière disposition afin de vous accompagner au mieux dans votre projet.*

**Texte de prescription SMOKEJET COMBI**

Le DENFC sera de type SMOKEJET COMBI de marque AIRSUN ou techniquement équivalent, Le SMOKEJET COMBI, DENFC certifié CE et conforme à la norme Européenne EN 12101-2, permet de répondre aux fonctions de désenfumage naturel et d’aération de confort dans tous types d’établissements



Le SMOKEJET COMBI ne subit aucune charge au vent et résiste à plus de 30 000 cycles d’ouverture et de fermeture tout en restant parfaitement étanche à l’eau de 0° à 90°

Composition :

* Aluminium extrudé
* Vérin pneumatique :
* Simple effet P1 avec ressort de rappel (certifié CE)
* Double effet P2
* Vérin électrique :
* Vérin électrique 24V CC 0,80A (certifié CE)
* Vérin électrique 230V Ca (uniquement pour l’aération)
* Remplissage des lames :
* PC8 Polycarbonate 8 mm (opal ou transparent)
* A1 Aluminium simple peau
* A2 Aluminium double peau
* GL verre simple vitrage feuilleté
* Déclenchement automatique :
* F93 : thermofusible à 93°C
* FX : Sans thermofusible
* F68 : thermofusible à 68°C
* F141 : thermofusible à 141°C

Dimensions de trémies : (L) mm x (H) mm

Quantités : u

SGO unitaire : m² (L x H)

SUE unitaire : m² (SGO x 0,65)

