*Veuillez trouver ci-dessous une proposition de texte de prescription pour notre exutoire en verrières SMOKELIGHT, nous restons à votre entière disposition afin de vous accompagner au mieux dans votre projet.*

**Texte de prescription SMOKELIGHT**


Le DENFC sera de type SMOKELIGHT de marque AIRSUN ou techniquement équivalent, Le SMOKELIGHT est un ouvrant DENFC et ventilation à charnière, à intégrer en toitures et façades en verre.





L’angle d’ouverture par rapport à la construction de base peut varier jusqu’à 70° au maximum. La fenêtre est en aluminium extrudés, résistant à l’eau de mer et à la corrosion. L’étanchéité optimale du châssis est réalisée avec des joints EPDM.

Le SMOKELIGHT, DENFC certifié CE EN 12101-2 et conforme aux normes NFS 61 937- 1 et NFS 61 937-7, permet de répondre aux fonctions de désenfumage naturel et d’aération de confort dans tous types d’établissements

Composition :

* Vérin :
* Pneumatique P2 (désenfumage)
* Electrique 24 V CC 0,80A (désenfumage)
* Vérin électrique 230 V (Aération)
* Teinte RAL au choix de l’architecte
* Thermofusible :
* F93°
* FX (sans thermofusible)
* F68°
* F141°
* Type de base :
* SMOKELIGHT – O (non isolé)
* SMOKELIGHT – G (isolé)
* SMOKELIGHT – TG (rupture de pont thermique)



* Remplissage :
* Polycarbonate 10 mm
* Polycarbonate 16 mm
* Double vitrage (17 à 40 mm)
* Panneau sandwich (6 à 40 mm)
* Type de traverse :
* Standard
* Traverse en V

