*Veuillez trouver ci-dessous une proposition de texte de prescription pour notre écran de cantonnement SMOKETEX F, nous restons à votre entière disposition afin de vous accompagner au mieux dans votre projet.*

**Texte de prescription SMOKETEX F**

L’écran de cantonnement textile sera de marque AIRSUN ou techniquement équivalent,

Le SMOKETEX F est un écran fixe de cantonnement de fumées en toile souple textile composé de fibre de verre et enduit de polyuréthane sur les 2 faces.

Classe de résistance au feu/tempsDH30 à DH180, D120 à D180 Tenue à 600°C jusqu’à 180 min

ConformitéA2-s1, d0 (anciennement M0) EN 12101-1Instruction Technique IT 246

La retombée des écrans devra respecter l’IT246, à savoir 25% de la hauteur de référence

Dimensions : Cf plan d’implantation

